**苏州健雄职业技术学院**

**二期垃圾场围挡建设招标要求**

具体项目内容及要求如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设技术要求** | **尺寸** | **单位** | **数量** |
| 1 | 地基 | 混凝土强度应不低于C30，厚度不低于10厘米，需按要求铺设钢筋网架，钢筋直径不小于12毫米，铺设间隔不大于15厘米； | 13米×7米×0.1米 | 项 | 1 |
| 2 | 墙体 | 采用95水泥砖和水泥砂浆建造，墙体厚度24厘米，砌体砂浆强度不应低于M5；每面墙均内置横向拉筋，拉筋直径不小于6毫米，沿墙高每隔500毫米放置2根，拉筋全墙贯通；内外挂网水泥砂浆抹面 | 35米（约）×1米 | 项 | 1 |
| 3 | 立柱 | 混凝土现浇，立筋直径不小于12毫米，圈筋直径不小于6毫米，圈筋纵向布置间隔不大于20厘米 | 0.24米×0.24米×1米 | 只 | 6 |

1.本项目总预算为20000元，采用公开询价的采购方式，最低价中标，若出现同价情况，则抽签决定；

2.本项目报价包含所有材料、人工、运输、税金等所有项目相关费用；

3.本项目要求投标主体具有丰富的相关施工经验，可提供相关证明；

4.建设过程中的安全保障由中标单位全权负责；

5.质保两年，项目竣工验收合格付中标总价90%，一年后付余下的10%；

6.入校要求：主动配合学校防疫工作。入校戴口罩、测体温、出示健康码、行程码，所有到过中、高风险地区的校外进校人员须出示近3天在太仓做的核酸检测报告。所有进校人员严格遵守学院门卫管理要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。