**空调系统**

| **序号** | **仪器设备名称** | **规格型号及**  **主要技术参数** | **国别** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总值（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **空调系统** | | | | | |  |
|  | 美的（Midea） KFR-72QW/BP3DN8Y-D(2) | 商品类型嵌入式 商品颜色白色 空调匹数3P 能效等级二级能效 冷暖类型冷暖 定频变频变频 内机尺寸830\*204\*830 外机尺寸890(940)\*673\*342 电压频率220V/50Hz 制冷功率2300 制热功率2700 室内机噪音31-43-45(dB(A) 包装清单主机x1 | 中国 | 台 | 5 |  |  |
|  | 美的 Midea KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2) 380V 5匹变频二级能效 天井机 | 商品类型嵌入式 商品颜色白色 空调匹数5P 能效等级二级能效 冷暖类型冷暖 定频变频变频 内机尺寸830\*287\*830 外机尺寸958(1021)\*1333\*417 室内机噪音40-48.5-50(dB(A) 电压频率220V/50Hz 制冷功率3800 制热功率3600 包装清单主机x1 | 中国 | 台 | 1 |  |  |
|  | 安装费 | / | 国产 | 台 | 6 |  |  |
|  | 铜管费5匹 | 5匹铜管 | 国产 | 米 | 10 |  |  |
|  | 铜管费3匹 | 3匹铜管 | 国产 | 米 | 50 |  |  |
|  | 不锈钢支架 | / | 国产 | 个 | 6 |  |  |
|  | **总 价** | | | | | |  |

**本项目要求质保三年。**